Troškovnik

**PREDMET NABAVE: ZAMJENA I UGRADNJA PVC STOLARIJE NA STAKLENE STIJENE ŠKOLE**

**VII. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TROŠKOVNIK** | | | | | | |
| **Red. br.** | **OPIS ARTIKLA:** | **Oznaka ponuđenog artikla i naziv proizvođača** | **Jedinica mjere** | **Okvirna količina** | **Jedinična cijena (eura bez PDV)** | **Ukupno (eura bez PDV)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5\*6) |
| . | Izrada PVC STOLARIJE od 6-komornog profila sa čelikom u štoku i krilu sa protuprovalnim okovom.  Sa certifikatom Građevinskog Instituta Zagreb.  Toplinski koeficijent profila Uw-0,93W/m2K |  |  |  |  |  |
|  | Stijena: 3560x3730 mm  Boja: bijela  Staklo IZO  Toplinski koef. prozora Uw=1,06 |  | kom | 2 |  |  |
| 2. | Stijena: 3460 x 2630 mm  Boja: bijela  Staklo IZO  Toplinski koef. prozora Uw=1,06 |  | kom | 2 |  |  |
| 3. | Stijena: 3300 x 7000 mm  Boja: bijela  Staklo IZO  Toplinski koef. prozora Uw=1,07 |  | kom | 1 |  |  |
| 4. | Ulazna vrata otvaranje van dimenzije: 3800 x3730 mm  Boja: bijela  Staklo IZO  Kočnice za vrata  Toplinski koef. prozora Uw=1,05 |  | kom | 1 |  |  |
| 5. | Vađenje i ugradnja stolarije |  | kom | 1 |  |  |
| 6. | Odvoz i zbrinjavanje starih prozora |  | kom | 1 |  |  |
| 7. | Vanjske klupice bijela Š do 25 cm, plastificiran lim |  | m | 15 |  |  |
| 8. | Ugradnja vanjskih klupica |  | m | 15 |  |  |
| 9. | Obrada špalete iznutra, žbukom stiropolom, silikonom |  | m | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO (bez PDV-a)** | | | | |  | |
| **PDV 25 %** | | | | |  | |
| **SVEUKUPNO (sa PDV-om)** | | | | |  | |

ZA PONUDITELJA:

Ime i prezime te potpis ovlaštene osobe

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_